|  |
| --- |
| 北京兰贝石恒温技术有限公司北京市昌平区中关村生命科学园电话：010-56545023 400-600-8767传真：010-56545070邮箱：66221981@163.com网站： www.lanbeishi.com联系人：罗先生 |

单 位 ：

地 址 ：

联系人 ：

电 话 ：

传 真 ：

E-mail ：

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 交货地点Destination:
 | 需方指定地点 |
| 1. 付款方式Payment:
 | 款到发货 |
| 1. 交货期DeliveryDate:
 | 3-20个工作日 （视库存） |
| ⑷ 包装Packing: | 木箱包装 |
| ⑸ 运输费用Freightage: | 送货上门。 |
| ⑹ 保修期Guarantee: | 无偿保修期为到货后1年. |
| ⑺ 售后服务AfterService: | 若设备出现故障，我方接到报修电话后24小时内提供解决方案 |
| ⑻ 其它Others: |  |

本公司专业研发和生产稳定性试验箱，引进德国先进技术，采用合理的结构设计，选用进口优质部件，具有稳定、安全、可靠的品质。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 出厂价（元） | 优惠价（元） | 备注 |
| 电热恒温鼓风干燥箱（300℃） | Labonce-9075A | 台 | 1 |  |  |  |
| 电热恒温鼓风干燥箱（300℃） | Labonce-9145A | 台 | 1 |  |  |  |
| 电热恒温鼓风干燥箱（300℃） | Labonce-9245A | 台 | 1 |  |  |  |
| 电热恒温鼓风干燥箱（300℃） | Labonce-9425A | 台 | 1 |  |  |  |
| 电热恒温鼓风干燥箱（300℃） | Labonce-9625A | 台 | 1 |  |  |  |
| 电热恒温鼓风干燥箱（300℃） | Labonce-9925A | 台 | 1 |  |  |  |
| 发票 | 16%专票 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | 技术要求 | **数**量 |
| **电热鼓风干燥箱** | 1. **内部容积:    70L~1000L；**
2. **控温范围:    RT+ 10～300℃，恒温波动度:±1.0℃,温度精确度 : ±0.1℃；**
3. **温度控制器：数字显示的微电脑 P.I.D 温度控制器， 带有定时功能，控温精确可靠；**
4. **报警功能：  独立限温报警系统，超过限制温度自动中断，实验安全运行不发生意外（选配）；**
5. **安装电源： AC 220V±10% 50HZ；**
6. **环境温度： +5 ～ 40℃；**
7. **定时范围： 1-9999min；**
8. **安装电源：  AC 220V±10% 50HZ。**
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 　名称  | **电热恒温鼓风干燥箱** |
| 　型号  | Labonce-9075A | Labonce-9145A |
| 　控温范围  | RT+10～300℃ |
| 　温度波动度  | ±1.0℃ |
| 　温度传感器 | PT100 |
| 　控制器  | 微电脑温度控制器 |
|  工作环境温度  | ＋5～40℃  |
| 　内胆材质  | 镜面不锈钢304  |
| 　外壳材质  | 钢板喷塑  |
| 　电源  | AC 220V±10% 50HZ |
| 　最大功率（kW）  | 1.0 | 1.5 |
| 　容积 (L)  | 70 | 140 |
| 　内部尺寸(mm) W×D×H  | 450×400×450 | 550×450×550 |
| 　外形尺寸(mm) W×D×H | 740×618×630 | 840×670×730 |
| 　搁板(标配)  | 2 | 2 |
|  定时范围 | 1～9999min |
|  备注1 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |

|  |  |
| --- | --- |
| 　名称  | **电热恒温鼓风干燥箱** |
| 　型号  | Labonce-9245A | Labonce-9425A |
| 　控温范围  | RT+10～300℃ |
| 　温度波动度  | ±1.0℃ |
| 温度精确度 | 0.1℃ |
| 　温度传感器 | PT100 |
| 　控制器  | 微电脑温度控制器 |
|  工作环境温度  | ＋5～40℃  |
| 　内胆材质  | 镜面不锈钢304  |
| 　外壳材质  | 钢板喷塑  |
| 　电源  | AC 220V±10% 50HZ |
| 　最大功率（kW）  | 2.5 | 3.1 |
| 　容积 (L)  | 240 | 420 |
| 　内部尺寸(mm) W×D×H  | 600×500×750 | 640×585×1355 |
| 　外形尺寸(mm) W×D×H | 880×720×930 | 780×750×1880 |
| 　搁板(标配)  | 2 | 3 |
|  定时范围 | 1～9999min |
|  备注1 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |

|  |  |
| --- | --- |
| 　名称  | **电热恒温鼓风干燥箱** |
| 　型号  | Labonce-9625A | Labonce-9925A |
| 　控温范围  | RT+10～300℃ |
| 　温度波动度  | ±1.0℃ |
| 　温度传感器 | PT100 |
| 　控制器  | 微电脑温度控制器 |
|  工作环境温度  | ＋5～40℃  |
| 　内胆材质  | 镜面不锈钢304  |
| 　外壳材质  | 钢板喷塑  |
| 　电源  | AC 220V±10% 50HZ |
| 　最大功率（kW）  | 4.0 | 5.2 |
| 　容积 (L)  | 620 | 1000 |
| 　内部尺寸(mm) W×D×H  | 980×600×1355 | 1000×600×1600 |
| 　外形尺寸(mm) W×D×H | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
| 　搁板(标配)  | 4 | 4 |
|  定时范围 | 1～9999min |
|  备注1 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |